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[bookmark: _GoBack]Spezifischer Nutzwarmwasserbedarf in Normliter/Tag bei einer Warmwasser-temperatur von 60 °C nach SIA 385/2


Der spezifische Nutzwarmwasserbedarf kommt bei der Dimensionierung von Warmwasser-speichern und bei der Berechnung der Erdwärmesondenlänge zur Anwendung.

Die Werte beinhalten keine Verluste, insbesondere keine Ausstoss- und Zirkulationsverluste.
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Leistungsbedarf für die Wassererwärmung 
Bei Wohnbauten wird als Richtwert folgende zusätzliche Wärmeerzeugerleistung für die Wassererwärmung (bezogen auf die Energiebezugsfläche) eingesetzt:
EFH		2 W/m2
MFH		3 W/m2
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